{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[8,0,8,1],[10,3,10,4]]}
["需求清单"]
["名称","功能","参数","单位","数量"]
["48口25G交换机","存储及网络汇聚"," 需L3以太网交换机主机,支持48个SFP28端口,8个QSFP28端口,双电源，五个风扇模块;\n40G QSFP+ to 40G QSFP+10m AOC;\n6 * QSFP+ 40G光模块(850nm,100m,SR4,支持1分4);\n48 * 25G SFP28光模块(850nm,100m,SR,MM,LC);","台",1]
["接入交换机","服务器接入","需L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持6个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,双电源；","台",2]
["合计"]